**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:**

**Adresa:**

**Telefon:**

**Fax:**

**Adresă e-mail:**

**Persoană de contact:**

**CĂTRE: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI**

**OFERTĂ TEHNICĂ**

Subsemnata/Subsemnatul, dna/dl …………………..……………………. reprezentant/ reprezentanți ai ofertantului ………………………….………………………….…….…., ne oferim să furnizăm echipamentele necesare în cadrul proiectului cu titlul *„Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”*, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin **Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020**, care fac obiectul achiziției,cu respectarea condițiilor și specificațiilor tehnice impuse de beneficiar, respectiv:

**Multifuncțională laser color cu cablu de rețea de 30m – 1 bucată**

| ***Cerințe minimale solicitate*** | | ***Produs ofertat (de completat modelul produsului):*** | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Categorie*** | Multifuncțional laser color | ***Categorie*** |  |
|  |  |  |  |
| **Cerințe generale** |  | **Cerințe generale** |  |
| Funcții disponibile | Imprimare/Copiere/Scanare | Funcții disponibile |  |
| Formate acceptate | Minimum A4, A5;  Formate pentru plicuri: minimum B5, C5; | Formate acceptate |  |
| Procesor | Minimum 800 GHz | Procesor |  |
| Memorie RAM | Minimum 1,5 GB | Memorie RAM |  |
| Hard disk | Inclus în configurație, minimum 160 GB | Hard disk |  |
| Limbaje recunoscute imprimare | Minimum PCL 6, PCL 5e, Postscript, PDF | Limbaje recunoscute imprimare |  |
| Modul duplex | Da | Modul duplex |  |
| Panou de control tactil | Da | Panou de control tactil |  |
|  |  |  |  |
| **Imprimare** |  | **Imprimare** |  |
| Viteza printare A4/legal/letter, o singură față, alb-negru/color | Minimum 42 ppm | Viteza printare A4/legal/letter, o singură față, alb-negru/color |  |
| Rezoluție de printare | 1200 x 1200 dpi | Rezoluție de printare |  |
| Printare din portul USB | Da | Printare din portul USB |  |
| Imprimare duplex automată | Da | Imprimare duplex automată |  |
|  |  |  |  |
| **Scanare** |  | **Scanare** |  |
| Intrare | Suport plat, ADF | Intrare |  |
| Scanare duplex | Da, automat la o singură trecere | Scanare duplex |  |
| Tip scanare | Alb-negru și color | Tip scanare |  |
| Funcționalități | Scan to e-mail, network folder, USB, FTP | Funcționalități |  |
| Tipuri fișiere rezultate | Minimum PDF, TIFF, JPG | Tipuri fișiere rezultate |  |
| Rezoluție optică | 600 x 600 dpi | Rezoluție optică |  |
| Posibilitate zoom | Da | Posibilitate zoom |  |
| Viteză scanare A4/legal/letter, o singură față, color/mono | Minimum 45 ppm | Viteză scanare A4/legal/letter, o singură față, color/mono |  |
|  |  |  |  |
| **Copiere** |  | **Copiere** |  |
| Funcție de selecție a numărului de copii | Minimum 1 – 999 | Funcție de selecție a numărului de copii |  |
| Viteză de copiere | Minim 42 ppm | Viteză de copiere |  |
| Rezoluție de copiere | Minim 600 x 600 dpi | Rezoluție de copiere |  |
| Funcție de redimensionare (zoom) | 25% - 400%, în pași de 1% | Funcție de redimensionare (zoom) |  |
| Funcții duplex | One-sided to two-sided, two-sided to two-sided, two-sided to one-sided | Funcții duplex |  |
|  |  |  |  |
| **Manevrare hârtie** |  | **Manevrare hârtie** |  |
| Capacitate de intrare | Tavă intrare standard: minimum 500 coli A4 (80g/mp);  Tavă multifuncțională: minimum 100 coli;  Alimentator de documente duplex automat - ADF: minimum 50 coli. | Capacitate de intrare |  |
| Capacitate de ieșire | Tavă ieșire: minimum 1 x 250 coli (80 g/mp) | Capacitate de ieșire |  |
| Tipuri de hârtie | Hârtie normală, colorată, lucioasă, reciclată, foto  Etichete  Carton  Plicuri | Tipuri de hârtie |  |
| Greutate hârtie | 16 lb (80 g/mp) – 80 lb. (220g/mp) | Greutate hârtie |  |
|  |  |  |  |
| **Interfețe** |  | **Interfețe** |  |
| Conectivitate | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T;  1 USB 2.0/High speed 2.0/3/0 | Conectivitate |  |
| Sisteme de operare acceptate | Windows 7/8/8.1/10 (64 biți) | Sisteme de operare acceptate |  |
|  |  |  |  |
| **Accesorii** |  | **Accesorii** |  |
| Cablu de alimentare | Da, standarde românești | Cablu de alimentare |  |
| Cablu de rețea | Cat 5e/6, cu mufe RJ45, 30m | Cablu de rețea |  |
| Documentație și drivere software pe mediu optic | Da | Documentație și drivere software pe mediu optic |  |
| Consumabile | Cartușe toner starter pentru fiecare culoare, pentru minimum 7000 pagini A4 (cu grad de acoperire 5%)  Dacă este cazul, fuser/kit de mentenanță pentru minimum 15000 pagini | Consumabile |  |
|  |  |  |  |
| **Certificări de mediu** | Minimum o certificare de mediu (Energy Star, Blue Angel, EPEAT etc.) | **Certificări de mediu** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Garanție și service** |  | **Garanție și service** |  |
| *Garanție* |  | *Garanție* |  |
| Perioada | Minimum 3 ani de la data recepției | Perioada |  |
| Locație | on site (la sediul clientului) | Locație |  |
|  |  |  |  |
| *Service* |  | *Service* |  |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecțiune | Maximum 8h de la solicitare prin e-mail, telefon, fax | Timp de răspuns la solicitare în caz de defecțiune |  |
| Timp de remediere | Maximum 5 zile | Timp de remediere |  |
| Timp de înlocuire echipament defect cu unul echivalent, configurat corespunzător | Maximum 5 zile | Timp de înlocuire echipament defect cu unul echivalent, configurat corespunzător |  |

**Note:**

* nu sunt acceptate adaptoare sau soluții improvizate pentru porturile și interfețele echipamentului;
* produsele oferite vor fi însoțite de toate accesoriile necesare funcționării lor (modul hardware sau software) la parametrii ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită;
* se solicită a fi atașate **documente cu specificațiile tehnice emise de producător** pentru produsele ofertate;
* se vor preciza în detaliu accesoriile și conectica incluse.

Ofertantul declară în prezenta ofertă tehnică faptul că își asumă toate condițiile impuse de beneficiar prin anunțul de participare și specificațiile tehnice.

***NOTĂ: Oferta tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile tehnice solicitate, astfel încât să permită******verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu punct.***

*Ofertantul va completa în coloana din dreapta specificațiile tehnice ale produsului ofertat.*

*Cerințele tehnice solicitate sunt minime și obligatorii.*

**La oferta tehnică se vor anexa fișele produselor pentru confirmarea specificațiilor ofertate.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez

*(semnătura)* oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(denumire/nume operator economic)*